Teil 2: CCD-Technik in der Astronomie

Dr. Frank Fleischmann / OES - Optische und elektronische Systeme GmbH / Egloffstein

Das elektromagnetische Spektrum

Energiebereich / Helligkeitsumfang

Photomultiplierröhre

Kapillar-Verstärkerröhre

Nahfocus-Bildverstärker

Elektrostatischer Bildverstärker

Magnetfocussierter Bildverstärker

Mikrokanalplatten-Bildvestärker

M1

Crab-Pulsar

CCD-Theorie

ChargeCoupledDevice / Eimerkettenschaltung

Prinzip der Ladungstöpfe

Schiebemechanismus / Auslesen der CCDs

2-dimensionales Array

28MegaPixel-Bild (verkleinert)

Elektronischer Verschluß

Lawinen-Verstärker

Dynamik beim Lawinen-Verstärker-CCD

Dr. Frank Fleischmann

OES - Optische und elektronische Systeme GmbH / Egloffstein

Sternwarte Feuerstein e.V. / Ebermannstadt

Auch wenn

* die nachweisbare Zahl der Elektronen immer kleiner wird,

* die Pixelzahl dramatisch ansteigt,

* die Readout-Rate stetig in die Höhe klettert,

* die Chips immer intelligenter werden

den Physikern und Technikern bleibt immer und immer wieder Unentdecktes und Ungedachtes um uns morgen wieder mit noch besseren Bildsensoren zu überaschen.

In diesem Sinne alles Gute und nur kein Quant verlieren!

Übersichtsvortrag

Sternwarte Feuerstein

Vortrag Kulturkreis Ebermanstadt

Frank Dr. Fleischmann

2002-03-07T11:23:37